**Załącznik nr 5 do SIWZ**

*(pieczęć wykonawcy)*

# OFERTA

**Powiat Jędrzejowski**

w imieniu którego działa

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**

**ul. B. Krzywoustego 4, 28-300 Jędrzejów**

Nazwa i siedziba wykonawcy: .....................................................................................................

Nr tel i fax wykonawcy: ..............................................................................................................

NIP wykonawcy: ........................................... REGON wykonawcy:...................................

Osoba do kontaktu z zamawiającym:…………………………………………….…..

Nr tel…………………………… e-mail…………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

**„Zakup dwóchautobusów o ilości miejsc min. 14+1 i 16+1 przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,**

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia **za cenę ogólną**:

**Cena (koszt) brutto .............................. PLN (słownie: ..........................................................).**

W tym podatek VAT w wysokości .............................. PLN / ........................ %

Cena netto …………………………………… (słownie)………………………………………

W tym:

1. **Cena brutto autobusu o ilości miejsc min.14+ 1** wynosi …………………………….

(słownie) ………………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT w wysokości ………………….PLN/……………%

• Typ i marka samochodu: ......................................................................................

• Rodzaj i pojemność silnika: .................................................................................

* Rok produkcji ……………………………………………………………………

1. **Cena brutto autobusu o ilości miejsc min.16+ 1** wynosi …………………………….

(słownie) ………………………………………………………………………………...

w tym podatek VAT w wysokości ………………….PLN/……………%

• Typ i marka samochodu: ......................................................................................

• Rodzaj i pojemność silnika: .................................................................................

* Producent……………………………………………………………………….
* Rok produkcji ……………………………………………………………………

**AUTOBUS O ILOŚCI MIEJSC 14 + 1 Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEWOZU JEDNEJ OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM**

|  |  |
| --- | --- |
| **wymagania Zamawiającego zgodne ze SIWZ** | **oferta Wykonawcy** |
| nadwozie całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe tj. drzwi tylne z wycieraczkami, boczne przesuwane oraz drzwi pojedyncze dla kierowcy i pasażera. - długość całkowita pojazdu powyżej 5800 mm |  |
| szerokość pojazdu od 1900 mm do 2200 mm, |  |
| kolor: metalizowany, srebrny lub złoty do ustalenia, |  |
| automatycznie wysuwany stopień do kabiny pasażerskiej, uchwyty ułatwiające wsiadanie  i wysiadania z obu stron bocznych drzwi, |  |
| chlapacze z przodu. |  |
| silnik wysokoprężnyturbo diesel, |  |
| pojemność silnika max. 2500 cm3 , |  |
| dopuszczalna emisja zanieczyszczeń zgodnie z wymogami EURO 6\*: |  |
| * CO – 1 g/km |  |
| * HC – 0,1 g/km |  |
| * NOx – 0,006 g/km |  |
| * PM – 0,005 g/km |  |
| emisja CO2 max. 200 g/km\* |  |
| zużycie energii max. 3,6 MJ/km \*\* |  |
| moc minimalna 130 KM, |  |
| skrzynia biegów: manualna 6 biegowa (6 biegów do przodu), |  |
| układ kierowniczy ze wspomaganiem, |  |
| napęd na tylne koła. |  |
| hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, |  |
| system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS), |  |
| system poprawiający stabilność na zakrętach, |  |
| system stabilizacji toru jazdy, |  |
| poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera na przednich fotelach, |  |
| czujnik parkowania na tył i przód wraz z kamerą cofania, |  |
| system monitorowania ciśnienia w oponach, |  |
| możliwość zamykania wszystkich drzwi przez kierowcę od wewnątrz, |  |
| światła przeciwmgielne na przód i tył, |  |
| światła doświetlające zakręty, |  |
| zabezpieczenie pojazdu: alarm obwodowy i i*mmobiliser* |  |
| opony R16 |  |
| opony letnie i zimowe (rodzaj opon dodatkowych na felgach przeciwstawny rodzajowo od zamontowanych), |  |
| felgi stalowe z kołpakami. |  |
| wysokość przestrzeni pasażerskiej umożliwiająca swobodne poruszanie się pasażerów nie mniejsza niż 1800 mm, |  |
| poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, |  |
| wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa, |  |
| fotele 2 osobowe ze składanym podłokietnikiem, odchylane, |  |
| fotele 1 osobowe ze składanym podłokietnikiem, odchylane, |  |
| siedzenie kierowcy regulowane w czterech płaszczyznach z dodatkowym podłokietnikiem, podgrzewane, |  |
| szyby przyciemniane w kabinie kierowcy, ciemne w części pasażerskiej, |  |
| podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, |  |
| pokrycie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką, |  |
| izolacja dźwiękowo – termiczna przedziału pasażerskiego, |  |
| lusterko wsteczne, |  |
| ogrzewana przednia szyba, |  |
| oświetlenie przedziału pasażerskiego, |  |
| oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej, |  |
| elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich, |  |
| elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, |  |
| klimatyzacja przodu samochodu jak i przestrzeni pasażerskiej, |  |
| niezależne ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, |  |
| stanowisko dla wózka inwalidzkiego o minimalnych wymiarach 800 mm. szerokości i 1200 mm. długości wraz z zestawem do mocowania wózka – pasy, złączki, listwy do mocowania, |  |
| najazd dla wózka inwalidzkiego, |  |
| radioodtwarzacz CD/MP3 z Bluetooth i gniazdem USB z głośnikami w przedniej i tylnej części autobusu, |  |
| zestaw głośnomówiący do telefonu komórkowego, |  |
| zbiornik paliwa o pojemności min. 70l |  |
| hak holowniczy, |  |
| elektroniczny obrotomierz, |  |
| szybkościomierz ze skalą w kilometrach, |  |
| apteczka, |  |
| dwie gaśnice, |  |
| trójkąt ostrzegawczy, |  |
| klin pod koła, |  |
| pokrowce na wszystkie fotele i zagłówki, |  |
| dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu, |  |
| wycieraczki z czujnikiem deszczu, |  |
| automatycznie włączane światła mijania, |  |
| przednie chlapacze, |  |
| centralny zamek sterowany pilotem (dwa piloty w komplecie), |  |
| tempomat, |  |
| komputer pokładowy z menu w języku polskim, |  |
| system nawigacji GPS z wyświetlaczem, |  |
| szyby w przednich drzwiach elektrycznie sterowane, |  |
| gniazdo zasilania na 230V, |  |
| przystosowanie do rozruchu w temperaturze poniżej -25°C, |  |
| nagrzewnica zasilana paliwem, |  |
| tylny stopień zintegrowany ze zderzakiem, |  |
| pełnowymiarowe koło zapasowe, |  |
| podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, |  |
| dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu w kategorii Autobus – homologacja Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. |  |
| gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 24 miesiące, |  |
| gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 10 lat. |  |
| wyposażenie dodatkowe \*\*\* |  |

\* zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

\*\* obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. nr 96, poz. 559), jako iloczyn zużycia paliwa (l/100km) w cyklu łączonym – wartość uśredniona, podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa określonej w Załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia *(np.: zużycie w cyklu łączonym 9,0 l/100 km w przeliczeniu na 1 km daje: 0,09 l/km x 36 MJ/l (wartość energetyczną oleju napędowego)= 3,24 MJ/km).*

\*\*\* Wykonawca może zaoferować wyposażenie dodatkowe dostarczanego pojazdu. Oferta będzie zgodna z SIWZ także w przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę wyposażenia ponadstandardowego. W razie zaoferowania wyposażenia dodatkowego, należy je odpowiednio wpisać w tabelę specyfikacji technicznej.

**AUTOBUS O ILOŚCI MIEJSC 16 + 1 Z MOZLIWOŚCIĄ PRZEWOZU JEDNEJ OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM**

|  |  |
| --- | --- |
| **wymagania Zamawiającego zgodne ze SIWZ** | **oferta Wykonawcy** |
| nadwozie całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe tj. drzwi tylne z wycieraczkami, boczne przesuwane oraz drzwi pojedyncze dla kierowcy i pasażera. - długość całkowita pojazdu powyżej 6500 mm |  |
| szerokość pojazdu od 1900 mm do 2200 mm, |  |
| kolor: metalizowany, srebrny lub złoty do ustalenia, |  |
| automatycznie wysuwany stopień do kabiny pasażerskiej, uchwyty ułatwiające wsiadanie  i wysiadania z obu stron bocznych drzwi, |  |
| chlapacze z przodu, |  |
| silnik wysokoprężnyturbo diesel, |  |
| pojemność silnika max. 2500 cm3 , |  |
| dopuszczalna emisja zanieczyszczeń zgodnie z wymogami EURO 6\*: |  |
| * CO – 1 g/km |  |
| * HC – 0,1 g/km |  |
| * NOx – 0,006 g/km |  |
| * PM – 0,005 g/km |  |
| emisja CO2 max. 200 g/km\* |  |
| zużycie energii max. 3,6 MJ/km\*\* , |  |
| moc minimalna 150 KM, |  |
| skrzynia biegów: manualna 6 biegowa (6 biegów do przodu), |  |
| układ kierowniczy ze wspomaganiem, |  |
| napęd na tylne koła, koła tylne „bliźniacze”. |  |
| hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, |  |
| system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS), |  |
| system poprawiający stabilność na zakrętach, |  |
| system stabilizacji toru jazdy, |  |
| poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera na przednim fotelu, |  |
| czujnik parkowania na tył i przód wraz z kamerą cofania, |  |
| system monitorowania ciśnienia w oponach, |  |
| możliwość zamykania wszystkich drzwi przez kierowcę od wewnątrz, |  |
| światła przeciwmgielne na przód i tył, |  |
| światła doświetlające zakręty, |  |
| zabezpieczenie pojazdu: alarm obwodowy i i*mmobiliser* |  |
| opony R16 |  |
| opony letnie i zimowe (rodzaj opon dodatkowych na felgach przeciwstawny rodzajowo od zamontowanych), |  |
| felgi stalowe. |  |
| wysokość przestrzeni pasażerskiej umożliwiająca swobodne poruszanie się pasażerów nie mniejsza niż 1850 mm, |  |
| poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, |  |
| wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa, |  |
| fotele 2 osobowe ze składanym podłokietnikiem, odchylane, |  |
| fotele 1 osobowe ze składanym podłokietnikiem, odchylane, |  |
| dwa fotele z przodu (kierowca i 1 pasażer) z przerwą umożliwiająca kierowcy przejście do przedziału pasażerskiego, |  |
| siedzenie kierowcy i pasażera regulowane w czterech płaszczyznach z dodatkowym podłokietnikiem, siedzenie kierowcy podgrzewane, |  |
| szyby przyciemniane w kabinie kierowcy, ciemne w części pasażerskiej, |  |
| podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, |  |
| pokrycie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką, |  |
| izolacja dźwiękowo – termiczna przedziału pasażerskiego, |  |
| lusterko wsteczne, |  |
| ogrzewana przednia szyba, |  |
| półka na bagaż podręczny przynajmniej po jednej stronie przedziału pasażerskiego |  |
| oświetlenie przedziału pasażerskiego, |  |
| oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej, |  |
| elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich, |  |
| elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, |  |
| klimatyzacja przodu samochodu jak i przestrzeni pasażerskiej, |  |
| niezależne ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, |  |
| stanowisko dla wózka inwalidzkiego o minimalnych wymiarach 800 mm. szerokości i 1200 mm. długości wraz z zestawem do mocowania wózka – pasy, złączki, listwy do mocowania, |  |
| najazd do wózka inwalidzkiego, |  |
| radioodtwarzacz CD/MP3 z Bluetooth i gniazdem USB z głośnikami w przedniej i tylnej części autobusu, |  |
| zestaw głośnomówiący do telefonu komórkowego, |  |
| odtwarzacz DVD z sufitowym składanym monitorem LCD 17”, |  |
| zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |  |
| hak holowniczy, |  |
| elektroniczny obrotomierz, |  |
| szybkościomierz ze skalą w kilometrach, |  |
| apteczka, |  |
| dwie gaśnice, |  |
| trójkąt ostrzegawczy, |  |
| klin pod koła, |  |
| pokrowce na wszystkie fotele i zagłówki, |  |
| dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu, |  |
| wycieraczki z czujnikiem deszczu, |  |
| automatycznie włączane światła mijania, |  |
| przednie chlapacze, |  |
| centralny zamek sterowany pilotem (dwa piloty w komplecie), |  |
| tempomat, |  |
| komputer pokładowy z menu w języku polskim, |  |
| system nawigacji GPS z wyświetlaczem, |  |
| szyby w przednich drzwiach elektrycznie sterowane, |  |
| gniazdo zasilania na 230V, |  |
| przystosowanie do rozruchu w temperaturze poniżej -25°C, |  |
| nagrzewnica zasilana paliwem, |  |
| tylny stopień zintegrowany ze zderzakiem, |  |
| pełnowymiarowe koło zapasowe, |  |
| podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, |  |
| dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu w kategorii Autobus – homologacja Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. |  |
| gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 24 miesiące, |  |
| gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 10 lat. |  |
| wyposażenie dodatkowe \*\*\* |  |

\* zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

\*\* obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. nr 96, poz. 559), jako iloczyn zużycia paliwa (l/100km) w cyklu łączonym – wartość uśredniona, podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa określonej w Załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia *(np.: zużycie w cyklu łączonym 9,0 l/100 km w przeliczeniu na 1 km daje: 0,09 l/km x 36 MJ/l (wartość energetyczną oleju napędowego)= 3,24 MJ/km).*

\*\*\* Wykonawca może zaoferować wyposażenie dodatkowe dostarczanego pojazdu. Oferta będzie zgodna z SIWZ także w przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę wyposażenia ponadstandardowego. W razie zaoferowania wyposażenia dodatkowego, należy je odpowiednio wpisać w tabelę specyfikacji technicznej.

1. Potwierdzamy zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymanie od zamawiającego niezbędnych informacji do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, iż zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/ przy udziale podwykonawców, powierzając im wykonanie następujących części zamówienia \*:

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Do niniejszej oferty załączamy: **dokumenty wymagane od wykonawcy wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: (należy sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):**

1. .....................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
3. ....................................................................................................................
4. ………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………

.......................................................................................

*(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)*