**ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWO – CENOWEGO**

**Część 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | | **Nazwa, model, typ oferowanego urządzenia** | **Okres gwarancyjny** | **Ilość** | **Wartość netto** | **Wartość Brutto** |
| **1** | **Urządzenie wielofunkcyjne A4** | |  | **min. 12 miesięcy** | **3** |  |  |
|  | Ogólnie typ: Czarno-Białe wielofunkcyjne z obsługą formatu A4  Szybkość: Do 35 stron na minutę A4  Rozdzielczość: min. 1,200 dpi (1,800 x 600 dpi, wydruk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni (skan/kopia)  Czas nagrzewania: do 25 sekund  Czas do pierwszego wydruku : do 9 sekund  Napięcie zasilania : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  Hałas zgodność (ISO 7779) kopiowanie/drukowanie: 51.3 dB(A) LpA, druk spowolniony: 49 dB(A) lpA, tryb gotowości: 27.5 dB(A) LpA  Certifikaty: TÜV/GS, CE - Ten produkt został wyprodukowany z poszanowaniem zarówno norm jakościowych ISO 9001 i norm dotyczących ochrony środowiska ISO 14001.  Ogólnie o pamięci : min. 512 MB, maks. 1,536 MB  Obsługa papieru  Pojemność wejsciowa: min. 50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, koperty, użytkownika (70 x 148 to 216 x 356 mm); 250- kartkowa uniwerslana kaseta na papier, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, użytkownika (105 x 148 to 216 x 356 mm)  Max. Pojemność z opcjami : min 700 arkuszy  Moduł dwustronny: Moduł druku dwustronnego jako standardowe wyposażenie z obsługą gramatury min. 60–105 g/m²  Pojemność wyjściowa: min. 150 kartek wydrukiem do dołu  Podajnik oryginałów: min. 50-kartkowy, jednostronne skanowane oryginały min. 50–120 g/m², Dwustronnie skanowane oryginały min. 50–110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika min. (140 x 210 to 216 x 356 mm)  Drukowanie  Emulacje: PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatybilne z PostScript), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7, XPS Direct Print (wymagane rozszerzenie pamięci)  Dodatkowe możliwości drukowanie: wydruk bezpośredni szyfrowanych PDF , IPP printing, drukowanie e-mail, wydruk WSD, bezpieczny wydruk przez SSL, IPsec, SNMPv3 i Wydruk Poufny (wymaga dodatkowej pamięci)  Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)  Wszystkie aktualnie systemy Windows, Mac OS X Version 10.4 i wyższe, UNIX, LINUX, pozostałe inne w zależności od potrzeb.  Kopiowanie  Max. Rozmiar oryginału : A4 / Legal  Dodatkowe możliwości kopiowanie: Skanuje raz drukuj wielokrotnie, elektroniczne sortowanie, 2w1, 4w1, kopiowanie dokumentu tożsamości, zmiana priorytetu pracy, wydruk priorytetowy, program, kopia z wymuszonym dupleksem, rozdzielona kopia, skanowanie ciągłe, automatyczny wybór kasety  Typy ekspozycji : Automatyczny, manualny: 5 stopni  Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia: min. 7 zmniejszeń/5 powiększeń  Zakres zoom-u: min. 25 - 400 % co 1%  Wznowienie kopiowania: min. 1 - 999  Ustawienia obrazu: Tekst + zdjęcie, Tekst, zdjęcie lub równoważne  Skanowanie  Format kompresji : MMR/JPEG  Typ pliku : TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A  Dodatkowo o skanowaniu : Kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, kodowany transfer danych, muli-send ( wyślij i przekaż ) (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) na raz  Rozpoznawanie oryginału : Tekst, zdjęcie, Tekst + zdjęcie, pod OCR  Max. Rozmiar skanu : A4 / Legal  Funkcjonalności skanera : Scan do e-mail, Scan do FTP (FTP przez SSL), Scan do SMB, Scan do USB, TWAIN (USB), WSD (WIA) skan (USB)  Rozdzielczość skanera: min. 200, 300, 400, 600 dpi (256 odcieni)  Szybkość skanera: min. 35 obr. / min. (300 dpi, A4, c/b); 14 obr. / min. (300 dpi, A4, kolor)  Interfejsy:  Standardowy interfejs : USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, slot na opcjonalną kartę SD | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | **RAZEM** | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ......................................................................... | ...................................................................................... |
| *Miejscowość, data* | *ppodpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy* |