Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 5-Przyłbice**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Lp** | **Środki ochrony indywidualnej**  **(wykaz szczegółowy)** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **5** | Przyłbice | 5.1. | Przyłbice z ochroną twarzy (wielorazowego użytku) | sztuka | 350 |

Wyrób o cechach ochronnych zapewniający **ochronę oczu i twarzy** przed czynnikami zewnętrznymi powinien spełniać wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm: EN 166: 2001 (UE) lub ANSI/ISEA Z87.1: 2015 (USA) lub CSA Z94.3-2015 (Kanada) lub AS/NZS 13371.1: 2010 (Australia) lub GB/T14866: 2006 (Chiny) lub JSA-JIS T 8147: 2016 (Japonia) w zakresie:

* wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru oczu i twarzy (wysokość osłony nie mniejsza niż 150 mm),
* współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %.

Osłona twarzy powinna osłaniać obszar oczny oraz twarz użytkownika, w tym usta, nos oraz czoło.

Osłona twarzy powinna być wykonana z materiałów niepalnych.

Regulacja pozwalająca na dokładne dopasowanie., uchylna. Przyłbica powinna być odpowiednio wyprofilowana nie ograniczając ruchów głowy, wygodna również do stosowania z okularami, bardzo łatwa w dezynfekcji (środkami zawierającymi alkohol), całkowita masa przyłbicy: do 0,80 kg; SZYBKA - WYSOKOPRZEZROCZYSTA FOLIA PET z łagodnie zaokrąglonymi krawędziami, niepowodującymi "haczenia" o ubrania i włosy, samoodparowująca, grubość szybki min.: 0,50 mm.

Produkty powinny posiadać:

* + deklarację zgodności wymaganiami Rozporządzenia 2016/425,
  + Kartę katalogową,
  + Zdjęcie opakowania które będzie stosowane w dostawach,