Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 2-Gogle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Lp** | **Środki ochrony indywidualnej**  **(wykaz szczegółowy)** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **2** | Gogle | 2.1. | Gogle ochronne | sztuka | 470 |

Wyrób o cechach ochronnych zapewniający **ochronę oczu** i ich najbliższego otoczenia przed czynnikami zewnętrznymi powinien spełniać wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm: EN 166: 2001 (UE) lub ANSI/ISEA Z87.1: 2015 (USA) lub CSA Z94.3-2015 (Kanada) lub AS/NZS 13371.1: 2010 (Australia) lub GB/T14866: 2006 (Chiny) lub JSA-JIS T 8147: 2016 (Japonia) w zakresie:

* wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru ocznego,
* współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %.

Gogle ochronne powinny przylegać bezpośrednio do twarzy użytkownika, osłaniając oczy wraz z ich najbliższym otoczeniem.

Gogle ochronne powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Przeciwodpryskowe

pokryte warstwą ANTYFOG

rozmiar uniwersalny: zakładane na elastyczną gumę

regulacja gumą (dopasowanie do obwodu głowy)

małe otwory w górnej części gogli zapewniające dostęp powietrza

miękka guma wewnętrzna dopasowująca się do twarzy

możliwość wypięcia paska.

Produkty powinny posiadać:

* + Deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2016/425
  + Kartę katalogową,
  + Certyfikat z laboratorium notyfikowanego
  + Zdjęcie opakowania które będzie stosowane w dostawach.