Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **Zadanie 9** | Lampa antybakteryjna przepływowa | sztuka | 15 |

Urządzenie energooszczędne do stosowania w pomieszczeniach w celu dezaktywacji bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz innych drobnoustrojów

Element emitujący promieniowanie UV-C – min. 2x55W

Moc – max. 120 W

Trwałość promiennika- min. 8000 h

Wydajność wentylatora - min. 190 m3/h

Dezynfekowana kubatura – min. 40 m3/h

Zasięg działania lampy – min. 15 m2

Zabezpieczenie ppoż.

Zasilanie – sieciowe

Gwarancja – min. 12 miesięcy