Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Zakup wyposażenia strefy buforowej (oddziału dla pacjentów z COVID-19)** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **Zadanie 6** | Macerator | sztuka | 2 |

- Diody LED informujące o stanie urządzenia i fazie cyklu

- Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start" po zamknięciu pokrywy

- Łatwa i szybka obsługa (kilka sekund)

- Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących

- po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia)

- zabezpieczenia przed uruchomieniem urządzenia w przypadku: otwarcia pokrywy, braku wody, zablokowania odpływu, usterki mechanicznej

- System aktywnej ochrony mikrobiologicznej dodany do części z tworzywa sztucznego. Zapobiegający namnażaniu się mikroorganizmów na pokrywie

- Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp.

- Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego

- Bezawaryjne zamykanie pokrywy beż użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni

- Maceracja przy użyciu 2 modułów tnąco-rozrywających (niewymagających ostrzenia – dożywotnia gwarancja)

- Zbiornik wodny w całości zabudowany w urządzeniu – odporny na uszkodzenia mechaniczne

- Solidna konstrukcja - bęben oraz głowice tnące ze stali nierdzewnej

- Silnik: jednofazowy 230V-50Hz

- Waga (bez ładunku): 85kg

- Czas cyklu: 115 sekund

- Wymiary: 940mm wys. x 620mm gł. x 430mm szer.

- Ładowność/cykl: do 4 naczyń

- Moc: 0,59kW

- Zużycie wody: max. 25l

- Powinien posiadać certyfikat CE

- Karta katalogowa

Gwarancja – min. 24 miesiące