Załącznik nr 1 do SIWZ

**DOSTAWA  
urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie – część I**

**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | | **Ilość** | **Okres gwarancyjny** |
| **1** | **Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne** | | 2 szt. | 24 miesiące |
| Stan urządzenia | fabrycznie nowe dostarczone wraz z oryginalnymi tonerami o maksymalnej wydajności przewidzianej dla dostarczanego urządzenia |
| Technologia wydruku | monochromatyczna, elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera (laser, led) |
| Obsługiwane formaty papieru przy wydruku | A4, A3 |
| Prędkość drukowania | minimum 25 str./min. (format A4), 15 str./min (format A3) |
| Panel sterowania | Uchylny o przekątnej min. 9”. |
| Czas nagrzewania | maksimum 15 sekund z trybu uśpienia |
| Czas wykonania pierwszej kopii | maksimum 4 sekundy |
| Dysk twardy | minimum 250GB |
| Rozdzielczość druku | minimalnie 2400 x 600 dpi |
| Podajniki papieru | minimum 2 szt. o pojemności 550 arkuszy każda (80 g/m²) |
| Podajnik ręczny | minimum 100 arkuszy |
| Podajnik dokumentów | Dwustronny o pojemności minimum 100arkuszy (80g/m2) (Zaoferowanie podajnika dwustronnego jednoprzebiegowego o pojemności minimum 300arkuszy (80g/m2) i prędkości skanowania min.200obrazów /minutę może spowodować uzyskanie dodatkowych punktów przy ocenie oferty) |
| Prędkość skanowania | minimum 70 obrazów na minutę |
| Duplex automatyczny | Tak |
| Pamięć RAM | min. 4GB |
| Toner | obsługa tonerów umożliwiających wydruk minimum 40000 str. mono przy 5% pokryciu dla formatu A4 |
| Podstawa pod urządzenie | oryginalna, wyprodukowana przez producenta urządzenia |
| Interfejsy | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0 |
| Funkcje skanowania | Skanowanie: do USB, do e-Mail, SMB, FTP Typy: plików TIFF, JPEG, PDF |
| **2** | **Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne** | | 1 szt. | 24 miesiące |
| Stan urządzenia | fabrycznie nowe dostarczone wraz z oryginalnymi tonerami o maksymalnej wydajności przewidzianej dla dostarczanego urządzenia |
| Technologia wydruku | monochromatyczna, elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera (laser, led) |
| Obsługiwane formaty papieru przy wydruku | A4, A3 |
| Prędkość drukowania | minimum 35 str./min. (format A4), 25 str./min (format A3) |
| Panel sterowania | Uchylny o przekątnej min. 9”. |
| Czas nagrzewania | maksimum 20 sekund z trybu uśpienia |
| Czas wykonania pierwszej kopii | maksimum 4 sekundy |
| Dysk twardy | minimum 250GB |
| Rozdzielczość druku | minimalnie 2400 x 600 dpi |
| Podajniki papieru | minimum 2 szt. o pojemności 550 arkuszy każda (80 g/m²) |
| Podajnik ręczny | minimum 100 arkuszy |
| Podajnik dokumentów | Dwustronny o pojemności minimum 100arkuszy (80g/m2) (Zaoferowanie podajnika dwustronnego jednoprzebiegowego o pojemności minimum 300 arkuszy (80g/m2) i prędkości skanowania min.200 obrazów /minutę może spowodować uzyskanie dodatkowych punktów przy ocenie oferty) |
| Prędkość skanowania | minimum 70 obrazów na minutę |
| Duplex automatyczny | Tak |
| Pamięć RAM | min. 4GB |
| Toner | obsługa tonerów umożliwiających wydruk minimum 40000 str. mono przy 5% pokryciu dla formatu A4 |
| Podstawa pod urządzenie | oryginalna, wyprodukowana przez producenta urządzenia |
| Interfejsy | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0 |
| Funkcje skanowania | Skanowanie: do USB, do e-Mail, SMB, FTP Typy: plików TIFF, JPEG, PDF |
| **3** | **Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe** | | 2 szt. | 24 miesiące |
| **Stan urządzenia** | fabrycznie nowe dostarczone wraz z oryginalnymi tonerami o maksymalnej wydajności przewidzianej dla dostarczanego urządzenia |
| Technologia wydruku | kolorowa, elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera (laser, led) |
| Obsługiwane formaty papieru przy wydruku | A4, A3 |
| Prędkość drukowania | minimum 25 str./min. (format A4), 15 str./min (format A3) |
| Panel sterowania | Uchylny o przekątnej min. 10”. |
| Czas nagrzewania | maksimum 15 sekund z trybu uśpienia |
| Czas wykonania pierwszej kopii | maksimum 7 sekund |
| Dysk twardy | minimum 250GB |
| Rozdzielczość druku | minimalnie 1800 x 600 dpi |
| Podajniki papieru | minimum 2 szt. o pojemności 500 arkuszy każda (80 g/m²) |
| Podajnik ręczny | minimum 150 arkuszy |
| Podajnik dokumentów | dwustronny o pojemności minimum 100 arkuszy (80g/m2) |
| Prędkość skanowania | minimum 70 obrazów na minutę |
| Duplex automatyczny | Tak |
| Pamięć RAM | min. 4GB |
| Toner | obsługa tonerów umożliwiających wydruk minimum 25000 str. każdy przy 5% pokryciu dla formatu A4 |
| Podstawa pod urządzenie | oryginalna, wyprodukowana przez producenta urządzenia |
| Interfejsy | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0 |
| Funkcje skanowania | Skanowanie: do USB, do e-Mail, SMB, FTP Typy plików: DOC (min. 500 skanów/miesiąc), DOC, XLS, CSV, PDF, Kompaktowy PDF, Szyfrowany PDF, JPEG, TIFF, XPS, Kompaktowy XPS |
| Przetwarzanie dokumentów - OCR | Oprogramowanie dołączone do każdego urządzenia z grupy III musi umożliwiać pozyskiwanie treści z dokumentów papierowych i przetwarzać je do popularnych formatów edytowalnych takich jak CSV i DOC oraz przysłanie ich w formie elektronicznej do użytkowników, jako wiadomości email oraz do katalogów sieciowych. Zapis dotyczy minimum 500 zeskanowanych stron /miesiąc. Zarządzanie użytkownikami w/w systemu, funkcjami skanowania (email, katalog), silnik przetwarzający OCR musi znajdować się na zewnętrznym komputerze (serwerze). Wybór użytkownika, miejsca docelowego (katalog, mail) ma się odbywać z poziomu panelu urządzenia MFP. Oprogramowanie musi pozwalać na rozdzielenie zeskanowanych dokumentów po pustych stronach tzn. pojawienie się w skanowanym dokumencie pustych stron skutkować będzie rozdzieleniem tego dokumentu na osobne pliki. System musi umożliwiać rozpoznawanie kodów kreskowych (także określana maska) oraz rozdzielanie dokumentów na odrębne pliki po kodach kresowych. |