

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

OKSO.272.2.2021

Jędrzejów, dnia 10.03.2021 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 2**

**Zmiana SWZ**

**Zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„****Projekt scalenia gruntów wsi Słupia i Wielkopole,**

**gmina Słupia, powiat jędrzejowski, woj. Świętokrzyskie - zagospodarowanie poscaleniowe –**

**Etap IV”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. **Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.** – dalej ustawy Pzp) udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

1. **Wykonawca 1:**

***Pytanie:*** *Proszę o potwierdzenie, iż masę asfaltową należy wykonać w 2 warstwach zgodnie z konstrukcją katalogową tj. min. 5 cm warstwy wiążącej oraz 4 cm warstwy ścieralnej.*

**Odpowiedź: Należy przyjąć konstrukcję zgodną z Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych dla kategorii ruchu KR1.**

1. **Wykonawca 2:**

***Pytanie:*** *Zgodnie z częścią I P.F.U. z punktem 1.1.1. oraz 1.1.2. P.F.U. (aktualizacja z dnia 02.03.2021r.) łącznie ilość dróg do przebudowy z nawierzchnią bitumiczną to 1670mb, zaś z nawierzchnią tłuczniową 900,00mb. Z kolei do budowy z nawierzchnią bitumiczną 430,00mb, a o nawierzchni tłuczniowej 340,00mb.*

*Zaś zgodnie z częścią II P.F.U. punkt 2.1 – 2.7. łącznie ilość dróg do przebudowy z nawierzchnią bitumiczną to 2010mb, a z nawierzchnią z kruszywa łamanego 560mb. Z kolei łącznie ilość dróg do budowy z nawierzchnią bitumiczną to 430,00mb, a z nawierzchnią z kruszywa łamanego 340,00mb.*

*W związku z powyższym, Wykonawca zwraca Zamawiającemu uwagę na rozbieżności występujące w zapisach P.F.U. i zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wyżej wymienionej kwestii.*

**Odpowiedź:**

**W części Str.6) PFU powinno być:**

**1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót budowlanych.**

**Drogi gminne i wewnętrzne zlokalizowane w miejscowościach Słupia, obręb Słupia. W chwili obecnej drogi objęte opracowaniem posiadają nawierzchnię z materiału kamiennego oraz tłucznia. Szerokość działek drogowych w liniach rozgraniczających wynosi od 5,0 do 11,0 m. Do przebudowy przewidzianych jest 2570,00mb dróg, budowa nowych 770,mb. W tym docelowo przebudowa z nawierzchnią bitumiczną 2010,00mb, nawierzchnią tłuczniową 560,00mb. Budowa nowych z nawierzchnią bitumiczną 430,0mb, nawierzchni tłuczniowej 340,0mb. Budowa kanałów technologicznych wzdłuż dróg publicznych – gminnych długości 1810,00mb.**

**Str. 7)PFU powinno być:**

**Łącznie do przebudowy 5 odcinków dł. 2570,00mb dróg. W tym docelowo o nawierzchni tłuczniowej 560,00mb, nawierzchni bitumicznej 2010,00mb. Budowy 3 docinki o długości 770mb w tym docelowo o nawierzchni bitumicznej 430,0mb i o nawierzchni tłuczniowej 340mb.**

**W części II PFU merytorycznej jest dobrze.**

1. Uwzględniając powyższe zmiany zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania **zaktualizowany ujednolicony Program Funkcjonalno-Użytkowy PFU stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.**
2. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp **przedłuża termin składania ofert** do dnia:

17.03.2021 r. do godz. 09:00

**a termin otwarcia ofert** do dnia:

17.03.2021r. do godz. 11:00

1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje zapisy SWZ:
2. **Rozdziału III ust. 1 Opis przedmiotu zamówienia**

Drogi gminne i wewnętrzne zlokalizowane w miejscowościach Słupia, obręb Słupia. W chwili obecnej drogi objęte opracowaniem posiadają nawierzchnię z materiału kamiennego oraz tłucznia. Szerokość działek drogowych w liniach rozgraniczających wynosi od 5,0 do 11,0 m. Do przebudowy przewidzianych jest 2570,00mb dróg, budowa nowych 770,mb. W tym docelowo przebudowa z nawierzchnią bitumiczną 2010,00mb, nawierzchnią tłuczniową 560,00mb. Budowa nowych z nawierzchnią bitumiczną 430,0mb, nawierzchni tłuczniowej 340,0mb. Budowa kanałów technologicznych wzdłuż dróg publicznych – gminnych długości 1810,00mb.

Długość dróg przewidzianych do przebudowy składa się z odcinków:

Słupia.

- zadanie nr 40 o długości 910mb, – droga publiczna – gminna nr 380023T

- zadanie nr 41 o długości 690mb, – droga publiczna – gminna nr 380023T

- zadanie nr 42 o długości 260mb,

- zadanie nr 44 o długości 150mb,

- zadanie nr 47 o długości 560mb,

Długość dróg przewidzianych do budowy składa się z odcinków:

Słupia.

- zadanie nr B ZAD 3 o długości 210mb, droga publiczna – gminna nr 380022T

- zadanie nr B ZAD 7 o długości 220mb,

- zadanie nr B ZAD 6 o długości 340mb,

Łącznie do przebudowy 5 odcinków dł. 2570,00mb dróg. W tym docelowo o nawierzchni tłuczniowej 560,00mb, nawierzchni bitumicznej 2010,00mb. Budowy 3 docinki o długości 770mb w tym docelowo o nawierzchni bitumicznej 430,0mb i o nawierzchni tłuczniowej 340mb.

Parametry do projektowania drogi („tłuczniówka”)

* droga gminna klasy - D (dojazdowa),
* szerokość w liniach rozgraniczających – 5,0
* kategoria ruchu - KR 1,
* prędkość projektowa - 30 km/h,
* obciążenie - 115 kN / oś,
* nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka),
* szerokości jezdni 3,80m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),
* szerokość poboczy gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,60m.

Parametry do projektowania drogi („bitumiczna”)

* droga gminna klasy - D (dojazdowa),
* szerokość w liniach rozgraniczających – 0d 5,0 do 11,0 m,
* kategoria ruchu - KR 1,
* prędkość projektowa - 30 km/h,
* obciążenie - 115 kN / oś,
* nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej,
* szerokości jezdni 5,00m (2 pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku),
* szerokości jezdni 3,80m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),
* szerokość poboczy gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 1,0 do 0,75m.

Wzdłuż dróg publicznych – gminnych należy również zaprojektować i wykonać kanały technologiczne łącznej długości 1810mb.

Przebudowa drogi powinna być przeprowadzona w technologii tradycyjnej przy użyciu materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

1. **Rozdziału XI ust. 1. Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 15.04.2021 r.

1. **Rozdziału XV ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert.**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 09:00

1. **Rozdziału XVI ust. 1 Termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2021 r. o godzinie 11:00.

1. W związku z powyższym na podstawie art. 271 ust. 2 ustawy Pzp dokonuje się **zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**