Znak sprawy: SOSW.2650.2.2021

**Załącznik nr 6 do SWZ**

Załącznik nr 1 do Umowy

z dnia…………………….

**Zamawiający:**

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

**ul. Stefana Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**Fabrycznie nowy samochód (rok produkcji 2021) o ilości miejsc 9 do przewozu:**

**1 kierowcy i 8 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim .**

Samochód musi posiadać dokumenty samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich poprzez stworzenia na tyle samochodu   
1 stanowiska do przewozu osoby na wózku inwalidzkim ( plus atestowane mocowanie na wózek inwalidzki, pasy mocujące wózek z pasami bezpieczeństwa dla osoby na wózku

**1. Wymagane warunki techniczne pojazdu:**

**1.1. nadwozie:**

* całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe tj. drzwi tylne dwuskrzydłowe z wycieraczkami i podgrzewane, drzwi boczne przesuwane z prawej strony lub z prawej i lewej strony oraz drzwi pojedyncze dla kierowcy i pasażera, stopień boczny przy drzwiach przesuwnych, podświetlany
* kolor: metaliczny,
* boczny stopień do kabiny pasażerskiej przy prawych drzwiach przesuwanych, uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadania po prawej i lewej stronie drzwi przesuwanych,
* chlapacze z przodu i tyle pojazdu.
* lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane
* lampa LED zewnętrzna z tyłu pojazdu

**1.2. silnik:**

* wysokoprężnyturbo diesel,
* pojemność silnika min. 1900 cm3 ,
* dopuszczalna emisja zanieczyszczeń zgodnie z wymogami EURO 6:
* moc minimalna 110 KM,
* skrzynia biegów: manualna 6 biegowa (6 biegów do przodu + 1 bieg wsteczny),
* napęd na przednie koła.

**1.3. bezpieczeństwo:**

* hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,
* system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS),
* system stabilizacji toru jazdy,
* system kontroli trakcji,
* system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu
* poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów na przednich fotelach,
* czujnik parkowania na tył i przód,
* system monitorowania ciśnienia w oponach,
* układ ułatwiający ruszanie pod górę,
* układ kierowniczy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej
* możliwość zamykania wszystkich drzwi przez kierowcę od wewnątrz,
* światła przeciwmgielne na przód i tył,
* światła doświetlające zakręty,
* zabezpieczenie pojazdu: alarm obwodowy i *i*mmobiliser.

**1.4. koła i ogumienie:**

* R16C
* opony letnie i zimowe (rodzaj opon dodatkowych na felgach przeciwstawny rodzajowo od zamontowanych),
* felgi stalowe z kołpakami.

**1.5. wnętrze pojazdu:**

* poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie,
* wszystkie fotele z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa,
* fotele tylne z możliwością ich wyjmowania, tylny rząd również z możliwością pochylania,
* tapicerka foteli w ciemnej tonacji, pokrowce na wszystkie fotele i zagłówki,
* siedzenie kierowcy regulowane z dodatkowym podłokietnikiem,
* układ siedzeń w przedniej części pojazdu 1 + 2, przednie siedzenia pasażerskie ze schowkiem,
* szyby przyciemniane w kabinie kierowcy, w części pasażerskiej przyciemniane termoizolacyjne,
* podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,
* pokrycie sufitu tapicerką miękką,
* kierownica obszyta skórą,
* przednia szyba elektrycznie podgrzewana, termoizolacyjna,
* oświetlenie w przestrzeni kierowcy i przedziału pasażerskiego, oświetlenie stopnia wejściowego w drzwiach przesuwnych
* elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich,
* klimatyzacja przodu samochodu jak i przestrzeni pasażerskiej,
* wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych
* młoteczki do zbicia szyb przy wyjściach awaryjnych
* oznakowanie wyjść awaryjnych i o zapięciu pasów
* kotwiczenie wózka przez drzwi tylne za ostatnim rzędem bez konieczności demontażu foteli, wyłączna strefa wydzielona dla osoby na wózku, komplet atestowanych pasów zabezpieczających wózek inwalidzki, pasy zabezpieczające osobę niepełnoprawną na wózku inwalidzkim, biodrowy z zaczepem do mocowania ze zwijaczem wózka, zaczepy w podłodze do kotwiczenia wózka, najazdy aluminiowe, teleskopowe z bieżnią antypoślizgową o długości min. 2000mm.
* radio cyfrowe z wyświetlaczem min. 7 cali z Bluetooth i gniazdem USB z głośnikami   
  w przedniej i tylnej części samochodu,
* zestaw głośnomówiący do telefonu komórkowego,

**1.6. zbiornik paliwa:**

* minimalna objętość 70 l.

**1.7. wyposażenie dodatkowe:**

* hak holowniczy,
* trzecie światło hamowania
* apteczka,
* gaśnica,
* trójkąt ostrzegawczy,
* oznakowanie pojazdu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, magnetyczne
* klin pod koła,
* dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów na przednich siedzeniach,
* wycieraczki z czujnikiem deszczu,
* automatycznie włączane światła mijania,
* centralny zamek sterowany pilotem (dwa piloty w komplecie),
* sygnalizacja niezamkniętych drzwi
* tempomat,
* komputer pokładowy z menu w języku polskim,
* gniazdo 12V
* tylny stopień zintegrowany ze zderzakiem,
* pełnowymiarowe koło zapasowe,
* zestaw narzędzi, linka holownicza
* podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół,
* dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu – homologacja samochód osobowy + dokumenty przystosowania do przewozu osób niepełnosprawnych.

**Wszystkie zastosowane w pojazdach materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz muszą spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich.**