Author: Admin

Zarząd Dróg Powiatowych
         w Jędrzejowie
          ul. Okrzei 83
     28-3OO Jędrzejów
     tel.386-11-71 ; 386-14-26
Jędrzejów, dn. 03.12.2007 r. Nasz znak: ZDP-4/BZP/Rb/19/07
Dotyczy: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie. Numer ogłoszenia: 223555-2007; data zamieszczenia: 16.11.2007
Zgodnie z art. 38 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.	Treść pytania:
1.   Ad. pkt. 7. l .9. Pełnomocnictwo
Zamawiający żąda wniesienia „opłaty skarbowej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa". Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie opłaty skarbowej w postępowaniu przetargowym (Źródło: http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/opinie-prawne/aktualne/) opłata taka nie jest wymagana? Prosimy o zmianę zapisu.
odpowiedź:
Punkt 7.1.9. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„ W przypadku gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta".
2.	Treść pytania:
2.   Ad. pkt. 13 Opis sposobu przy gotowania oferty
Jak ma wyglądać oferta w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część . Czy dokumenty należy składać w oddzielnych kopertach na każdą część? Czy ma to być to jeden plik dokumentów składający się (w przypadku składania oferty na 3 części) / trzech formularzy oferty i trzech załączników wykaz sprzętu oraz pozostałych dokumentów w l egz. wym. w pkt, 7. l SIWZ.
odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego kompletu dokumentów wymaganych w punkcie 7.1. SIWZ dla wszystkich części zamówienia, oprócz druku oferty oraz druku wykazu sprzętu, które wymagane są dla każdego zadania oddzielnie.

3.	Treść pytania:
3.   Ad. SST D-05.03. 15 Remont cząstkowy emulsją i grysami pkt. 2.2. l
Czy zamiast grysu 4/6,3, 6,3/10, 10/12,8 i 12,8/16 można stosować wąskie frakcje grysów zgodnie z normą D1N to znaczy takie jak 2/5, 5/8, 8/11. Grysy te są obecnie produkowane przez polskie kamieniołomy, spełniają wymagania OST i PN-EN 1 3043 i są stosowane z powodzeniem na zadaniach realizowanych dla
innych Zamawiających. odpowiedź:
Zgodnie z punktem 2.2.1. szczegółowej specyfikacji technicznej D-05.03. 15 dopuszcza się wąskie frakcje grysów pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. Zasady badań kruszyw i emulsji używanych do wykonania robót określono w §7 projektu umowy.

4.	Treść pytania:
4.   Ad. Instrukcji dla Wykonawców pkt.4.2.
na podstawie realizacji podobnych zamówień w poprzednich latach, prosimy o podanie głębokości i powierzchni ubytków remontowanych emulsją i grysami?
odpowiedź:
Rakowiny i spękania ok. 10 %, ubytki do 4 cm w ilości do 70 %, remonty powyżej 4 cm z naruszeniem podbudowy ok. 20%.

Adamek