**Załącznik nr 1 SIWZ**

Załącznik nr 1 do Umowy

z dnia…………………….

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu (rok produkcji 2020) o ilości miejsc 9 do przewozu:**

**1 kierowcy i 8 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim bez demontażu siedzeń dla pasażerów.**

Samochód musi posiadać dokumenty samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich poprzez stworzenia na tyle samochodu   
1 stanowiska do przewozu osoby na wózku inwalidzkim ( plus atestowane mocowanie na wózek inwalidzki, pasy mocujące wózek z pasami bezpieczeństwa dla osoby na wózku oraz wyposażony w stałą platformę wewnętrzną rozkładaną ręcznie do wprowadzenia do samochodu wózka inwalidzkiego.

**2. Wymagane warunki techniczne pojazdu:**

**2.1. nadwozie:**

* całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe tj. drzwi tylne dwuskrzydłowe z wycieraczkami   
  i podgrzewane, drzwi boczne przesuwane z prawej strony lub z prawej i lewej strony oraz drzwi pojedyncze dla kierowcy i pasażera.
* kolor: metalizowany, srebrny lub złoty do ustalenia,
* boczny stopień do kabiny pasażerskiej przy prawych drzwiach przesuwanych, uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadania z obu stron bocznych drzwi,
* chlapacze z przodu i tyle pojazdu.

**2.2. silnik:**

* wysokoprężnyturbo diesel,
* pojemność silnika min. 1900 cm3 ,
* dopuszczalna emisja zanieczyszczeń zgodnie z wymogami EURO 6:
* moc minimalna 110 KM,
* skrzynia biegów: manualna 6 biegowa (6 biegów do przodu + 1 bieg wsteczny),
* układ kierowniczy ze wspomaganiem,
* napęd na przednie koła.

**2.3. bezpieczeństwo:**

* hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,
* system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS),
* system poprawiający stabilność na zakrętach,
* system stabilizacji toru jazdy,
* poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów na przednich fotelach,
* czujnik parkowania na tył i przód wraz z kamerą cofania,
* system monitorowania ciśnienia w oponach,
* możliwość zamykania wszystkich drzwi przez kierowcę od wewnątrz,
* światła przeciwmgielne na przód i tył,
* światła doświetlające zakręty,
* dodatkowe tylne awaryjne światła na dachu tyłu samochodu,
* zabezpieczenie pojazdu: alarm obwodowy i immobiliser.

**2.4. koła i ogumienie:**

* R16C
* opony letnie i zimowe (rodzaj opon dodatkowych na felgach przeciwstawny rodzajowo od zamontowanych),
* felgi stalowe z kołpakami.

**2.5. wnętrze pojazdu:**

* wysokość przestrzeni pasażerskiej umożliwiająca swobodne poruszanie się pasażerów
* poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie,
* wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa,
* fotele tylne z możliwością ich wyjmowania, tylny rząd również z możliwością pochylania,
* siedzenie kierowcy regulowane w czterech płaszczyznach z dodatkowym podłokietnikiem,
* układ siedzeń w przedniej części pojazdu 1 + 2, przednie siedzenia pasażerskie ze schowkiem,
* szyby przyciemniane w kabinie kierowcy, ciemne w części pasażerskiej,
* podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,
* pokrycie sufitu tapicerką miękką,
* izolacja dźwiękowo – termiczna przedziału pasażerskiego,
* lusterko wsteczne,
* ogrzewana przednia szyba,
* oświetlenie przedziału pasażerskiego,
* oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej,
* elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich,
* elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
* klimatyzacja przodu samochodu jak i przestrzeni pasażerskiej,
* stanowisko dla wózka inwalidzkiego o minimalnych wymiarach 800 mm. szerokości i 1200 mm. długości wraz z zestawem do mocowania wózka – pasy, złączki, listwy do mocowania,
* wewnętrzna platforma składana ręcznie do wprowadzania wózka inwalidzkiego,
* radioodtwarzacz CD/MP3 z wyświetlaczem z Bluetooth i gniazdem USB z głośnikami   
  w przedniej i tylnej części samochodu,
* zestaw głośnomówiący do telefonu komórkowego,

**2.6. zbiornik paliwa:**

* minimalna objętość 70 l.

**2.7. wyposażenie dodatkowe:**

* hak holowniczy,
* obrotomierz,
* szybkościomierz ze skalą w kilometrach,
* apteczka,
* gaśnica,
* trójkąt ostrzegawczy,
* klin pod koła,
* pokrowce na wszystkie fotele i zagłówki,
* dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów na przednich siedzeniach,
* wycieraczki z czujnikiem deszczu,
* automatycznie włączane światła mijania,
* przednie chlapacze,
* centralny zamek sterowany pilotem (dwa piloty w komplecie),
* tempomat,
* komputer pokładowy z menu w języku polskim,
* szyby w przednich drzwiach elektrycznie sterowane,
* gniazdo zasilania na 230V,
* tylny stopień zintegrowany ze zderzakiem,
* pełnowymiarowe koło zapasowe,
* podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół,
* dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu – homologacja samochód osobowy + dokumenty przystosowania do przewozu osób niepełnosprawnych.

**2.8. warunki gwarancji:**

* gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum **24 miesiące**,
* gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum **10 lat**.

**Wszystkie zastosowane w pojazdach materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz muszą spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. Przedmiot zamówienia winien spełniać również także wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa i być wyposażony w ogumienie odpowiednie do warunków atmosferycznych w dniu dostawy. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest także do przekazania najpóźniej na trzy dni przed datą dostawy wszelkiej niezbędnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia niezbędnej do rejestracji pojazdów   
w tym świadectwa homologacji plus dokumenty przystosowania dla samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.**