Uzupełnienie do przedmiaru robót – roboty elektryczne

**Poz. 4.23 -** Montaż elementów telewizji – kamera IP wewnętrzna kolor wysoka rozdzielczość – 11 szt.

Kamera IP wewnętrzna firmy Hikvision model: DS.–2CD2742FWD-1 lub podobna.

**Poz. 4.24 -** Konwektor sygnałów switch – 1szt.

Switch 16 portowy POE + 2 x SFP firmy Pulsar model: SF116 lub podobny.

**Poz. 4.25 -** Rejestrator z dyskiem 1000 GB + rezerwowy dysk 1000 gb z rejestracją min. 1 miesiąc – 1 szt.

Rejestrator z dyskiem 1000 Gb - rejestrator kanałowy firmy Hikvision model: DS-7700NI-K4 lub podobny.

Dodatkowy dysk firmy WD model: Gold o pojemności 1TB lub podobny.