OKSO.272.5.2020

Jędrzejów, dnia 25.02.2020 r.

**Wykonawcy ( wszyscy )**

**Wyjaśnienie treści SIWZ 1,2,3,4,5**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.** **Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie**

**Ogłoszenie nr 513931-N-2020 z dnia 2020-02-18 r.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawy Pzp) udziela odpowiedzi na pytania:

 **ZAPYTANIA 1.**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

- bramki do piłki nożnej o wym 5x2 m maja być stalowe czy aluminiowe?

- bramki do piłki ręcznej o wym 3x2 m mają być stalowe czy aluminiowe?

-proszę o wyjaśnienie czy sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wycenić należy według opisu technicznego do projektu czy według załącznika Osprzęt? Istnieją rozbieżności w opisach niektórego sprzętu typu stojak do koszykówki , itd.

Proszę o potwierdzenie, że siatka na piłkochwyt na boisko wielofunkcyjne ma być polipropylenowa o gr sznurka 5 mm oczko 45x45 mm, a siatka na Boisku do piłki nożnej ma być tez pp o gr 5 mm ,ale o oczku 80x80 mm . Proszę o potwierdzenie, że siatka na boisku do piłki nożnej o oczku 80x80 mm ma być zamontowana od strony południowej, zachodniej i wschodniej boiska.

Proszę o wyjaśnienie , czy bram o wym. 3x3 m ma być łącznie 4 sztuki czy 2 sztuki, zgodnie z rys A-3.

**WYJAŚNIENIA 1:**

Bramki do piłki nożnej o wym 5x2 m mają być aluminiowe,

- bramki do piłki ręcznej o wym 3x2 m mają być aluminiowe,

- sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wycenić należy według opisu technicznego do projektu.

Zamawiający potwierdza parametry siatek na piłkochwyt na boisko wielofunkcyjne i na boisko do piłki nożnej.

Siatka na boisku do piłki nożnej o oczku 80x80 mm ma być zamontowana zgodnie z projektem technicznym.

Bram o wym. 3x3 m ma być łącznie 2 sztuki, zgodnie z rys A-3.

 **ZAPYTANIA 2.**

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełnienia wymagań ze sztucznej trawy badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzające zgodność nawierzchni z normą PN-EN 15330-1:2013, ale na macie wylewanej min. 20mm? Do realizacji inwestycji zostanie dostarczona mata prefabrykowana o grubości min. 20mmm zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**WYJAŚNIENIA 2:**

Proszę przyjąć wymagania zgodnie z projektem.

 **ZAPYTANIA 3.**

1. W opisie technicznym przy opisie nawierzchni poliuretanowej Zamawiający przywołuje jako przykład nazwę nawierzchni konkretnego producenta-Conipur. Ponadto w dokumencie STWIOR str. 50 podane są parametry nawierzchni, którymi charakteryzuje się produkt tylko jednego konkretnego producenta. Proszę o potwierdzenie, że przytaczając taki przykład Zamawiający wskazuje technologię wykonania nawierzchni, a nie wymaga konkretnych parametrów tej nawierzchni (nawet w zakresie minimalnym- ponieważ te parametry nie korelują z obowiązującą normą). Byłoby to niezgodne z prawem zamówień publicznych, ograniczałoby znacznie konkurencyjność ofert, a także naraziłoby Zamawiającego dyktat cenowy jednego producenta. Proszę o potwierdzenie, ze nawierzchnia, która ma być wykonana na obiekcie (w wymaganej przez Zamawiającego technologii) powinna mieć atest PZH, potwierdzenie zgodności z normą europejską PN-EN14877 (zgodność z tą normą potwierdza możliwość zastosowania nawierzchni, a także gwarantuje jej jakość).

2. Na jakim etapie Wykonawca ma dostarczyć dokumenty i próbki nawierzchni? Informacja o dostarczeniu dokumentów i próbek pojawia się w zakresie nawierzchni ze sztucznej trawy w opisie technicznym- w SIWZ nie ma jednak o tym mowy. Proszę o potwierdzenie, że dokumenty te będą wymagane w późniejszym etapie analizy ofert. Zwłaszcza w przypadku dostarczenia próbek do nawierzchni-na etapie składania ofert byłoby to kłopotliwe.

3. W przedmiarze robót nie ma prac związanych z montażem obrzeży wokół nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni z trawy syntetycznej. Proszę o wyjaśnienia.

**WYJAŚNIENIA 3:**

1. Zamawiający poprzez podanie producenta wskazał przykładową technologię wykonania nawierzchni, a parametry nawierzchni mają być zgodne z obowiązującymi normami w tego typu obiektach. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w SIWZ i załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (patrz pkt 3.4 i 3.10 SIWZ).

Wykonywane nawierzchnie powinny mieć właściwe wymagane atesty i spełniać normy zgodnie z projektem.

1. Dokumenty oraz próbki nawierzchni będą wymagane w późniejszym etapie postępowania, w szczególności przed wbudowaniem do przedstawienia inspektorowi nadzoru, zgodnie z zapisem pkt 20.4 lit. h) SIWZ.
2. W wycenie należy ująć obramowanie płyty boiska zgodnie z projektem.

 **ZAPYTANIA 4.**

****

****



**WYJAŚNIENIA 4:**

Patrz WYJAŚNIENIA 3 pkt 1.

 **ZAPYTANIA 5.**

Bardzo proszę o podanie wszystkich informacji na temat koszy oraz ławek, wraz z rysunkiem technicznym.

**WYJAŚNIENIA 5:**

Proszę przyjąć wymagania zgodnie z projektem.