ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWO – CENOWEGO

**Zadanie/Część 1. Urządzenia drukujące**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | | | | **Nazwa, model, typ oferowanego urządzenia** | | **Okres gwarancyjny** | **Ilość**  **szt.** | **Wartość netto** | **Wartość Brutto** |
| **1** | **Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne** | | | |  | | **min. 24 miesiące** | **2** |  |  |
| Stan urządzenia | | fabrycznie nowe dostarczone wraz z oryginalnymi tonerami o maksymalnej wydajności przewidzianej dla dostarczanego urządzenia | | X | | X | X | X | X |
| Technologia wydruku | | monochromatyczna, elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera (laser, led) | | X | | X | X | X | X |
| Obsługiwane formaty papieru przy wydruku | | A4, A3 | | X | | X | X | X | X |
| Prędkość drukowania | | minimum 25 str./min. (format A4), 15 str./min (format A3) | | X | | X | X | X | X |
| Panel sterowania | | Uchylny o przekątnej min. 9”. | | X | | X | X | X | X |
| Czas nagrzewania | | maksimum 15 sekund z trybu uśpienia | | X | | X | X | X | X |
| Czas wykonania pierwszej kopii | | maksimum 4 sekundy | | X | | X | X | X | X |
| **2** | **Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne** | | | |  | | **min. 24 miesiące** | **1** |  |  |
| Stan urządzenia | | fabrycznie nowe dostarczone wraz z oryginalnymi tonerami o maksymalnej wydajności przewidzianej dla dostarczanego urządzenia | | X | | X | X | X | X |
| Technologia wydruku | | monochromatyczna, elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera (laser, led) | | X | | X | X | X | X |
| Obsługiwane formaty papieru przy wydruku | | A4, A3 | | X | | X | X | X | X |
| Prędkość drukowania | | minimum 35 str./min. (format A4), 25 str./min (format A3) | | X | | X | X | X | X |
| Panel sterowania | | Uchylny o przekątnej min. 9”. | | X | | X | X | X | X |
| Czas nagrzewania | | maksimum 20 sekund z trybu uśpienia | | X | | X | X | X | X |
| Czas wykonania pierwszej kopii | | maksimum 4 sekundy | | X | | X | X | X | X |
| **3** | **Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe** | | | |  | | **min. 24 miesiące** | **2** |  |  |
| Stan urządzenia | | fabrycznie nowe dostarczone wraz z oryginalnymi tonerami o maksymalnej wydajności przewidzianej dla dostarczanego urządzenia | | X | | X | X | X | X |
|  | Technologia wydruku | | kolorowa, elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera (laser, led) | | X | | X | X | X | X |
|  | Obsługiwane formaty papieru przy wydruku | | A4, A3 | | X | | X | X | X | X |
|  | Prędkość drukowania | | minimum 25 str./min. (format A4), 15 str./min (format A3) | | X | | X | X | X | X |
|  | Panel sterowania | | Uchylny o przekątnej min. 10”. | | X | | X | X | X | X |
|  | Czas nagrzewania | | maksimum 15 sekund z trybu uśpienia | | X | | X | X | X | X |
|  | Czas wykonania pierwszej kopii | | maksimum 7 sekund | | X | | X | X | X | X |
|  | Dysk twardy | | minimum 250GB | | X | | X | X | X | X |
|  | Rozdzielczość druku | | minimalnie 1800 x 600 dpi | | X | | X | X | X | X |
|  | Podajniki papieru | | minimum 2 szt. o pojemności 500 arkuszy każda (80 g/m²) | | X | | X | X | X | X |
|  | Podajnik ręczny | | minimum 150 arkuszy | | X | | X | X | X | X |
|  | Podajnik dokumentów | | dwustronny o pojemności minimum 100 arkuszy (80g/m2) | | X | | X | X | X | X |
|  | Prędkość skanowania | | minimum 70 obrazów na minutę | | X | | X | X | X | X |
|  | Duplex automatyczny | | Tak | | X | | X | X | X | X |
|  | Pamięć RAM | | min. 4GB | | X | | X | X | X | X |
|  | Toner | | obsługa tonerów umożliwiających wydruk minimum 25000 str. każdy przy 5% pokryciu dla formatu A4 | | X | | X | X | X | X |
|  | Podstawa pod urządzenie | | oryginalna, wyprodukowana przez producenta urządzenia | | X | | X | X | X | X |
|  | Interfejsy | | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0 | | X | | X | X | X | X |
|  | Funkcje skanowania | | Skanowanie: do USB, do e-Mail, SMB, FTP  Typy plików: DOC (min. 500 skanów/miesiąc), DOC, XLS, CSV, PDF, Kompaktowy PDF, Szyfrowany PDF, JPEG, TIFF, XPS, Kompaktowy XPS | | X | | X | X | X | X |
|  | Przetwarzanie dokumentów - OCR | | Oprogramowanie dołączone do każdego urządzenia z grupy III musi umożliwiać pozyskiwanie treści z dokumentów papierowych i przetwarzać je do popularnych formatów edytowalnych takich jak CSV i DOC oraz przysłanie ich w formie elektronicznej do użytkowników, jako wiadomości email oraz do katalogów sieciowych. Zapis dotyczy minimum 500 zeskanowanych stron /miesiąc. Zarządzanie użytkownikami w/w systemu, funkcjami skanowania (email, katalog), silnik przetwarzający OCR musi znajdować się na zewnętrznym komputerze (serwerze). Wybór użytkownika, miejsca docelowego (katalog, mail) ma się odbywać z poziomu panelu urządzenia MFP. Oprogramowanie musi pozwalać na rozdzielenie zeskanowanych dokumentów po pustych stronach tzn. pojawienie się w skanowanym dokumencie pustych stron skutkować będzie rozdzieleniem tego dokumentu na osobne pliki. System musi umożliwiać rozpoznawanie kodów kreskowych (także określana maska) oraz rozdzielanie dokumentów na odrębne pliki po kodach kresowych. | | X | | X | X | X | X |
|  |  | | |  | |  | |  | **RAZEM** | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ......................................................................... | ...................................................................................... |
| *Miejscowość, data* | *ppodpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy* |