

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **Zadanie 6** | Ssak mobilny | sztuka | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru wymaganego:** |
| **1.** | Wydajność: min.38 l/min |
| **2.** | Max podciśnienie: 90 kPa |
| **3.** | Poziom hałasu: max. 41 dB |
| **4.** | Waga: ok.21 kg |
| **5.** | **Wyposażenie:**  -Zbiornik bezpieczeństwa  -Rurka łącząca zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym  -2-litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący (z poliwęglanu) z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem  -Uchwyt zbiornika  -Uchwyt na przewód ssący  -Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie, 1,5m.  -Stojak jezdny  -Kabel zasilający |
| **6.** | Gwarancja: min. 24 miesiące |