

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

OKSO.272.5.2022

Jędrzejów, dnia 22.06.2022 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 2**

**Zmiana SWZ**

**Zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

**Projekt scalenia gruntów wsi Grudzyny,**

**gmina Imielno, powiat jędrzejowski, woj. Świętokrzyskie - zagospodarowanie poscaleniowe**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. **Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.** – dalej ustawy Pzp) dokonuje modyfikacji SWZ:

1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje zapisy SWZ:
2. **Rozdziału III ust. 1 Opis przedmiotu zamówienia**
3. Przedmiotem zamówienia jest działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj – wybuduj” polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie i przebudowie dróg gminnych i wewnętrznych opisanych w załącznikach (wykaz + mapa).

Drogi wewnętrzne zlokalizowane w miejscowości Grudzyny, obręb Imielno. W chwili obecnej drogi objęte opracowaniem posiadają nawierzchnię z materiału kamiennego oraz tłucznia. Szerokość działek drogowych w liniach rozgraniczających wynosi 3,0-12,0 m. **Do przebudowy przewidzianych jest 10.275,00 mb dróg. Zostanie zrealizowanych 6.430,00 mb dróg o nawierzchni tłuczniowej oraz 2.400,00 mb dróg nawierzchni bitumicznej. Dla 1445 mb dróg o nawierzchni bitumicznej przewiduje się ścinkę oraz utwardzenie poboczy.** Nie planuje się wykonywania budowy kanałów technologicznych wzdłuż dróg, gdyż są one drogami wewnętrznymi. Planowana jest ponadto rekultywacja terenu.

* + 1. ***Zakres branży drogowej - przebudowa dróg,***

Długość dróg przewidzianych do przebudowy składa się z odcinków:

 - zadanie nr 1 o długości 210 mb,

 - zadanie nr 2 o długości 125 mb,

 - zadanie nr 3 o długości 330 mb,

 - zadanie nr 4 o długości 375 mb,

 - zadanie nr 5 o długości 135 mb,

 - zadanie nr 6 o długości 935 mb,

 - zadanie nr 7 o długości 665 mb,

 - zadanie nr 8 o długości 665 mb,

 - zadanie nr 9 o długości 765 mb,

 - zadanie nr 10 o długości 615 mb,

 - zadanie nr 11 o długości 965 mb,

 - zadanie nr 12 o długości 635 mb,

 - zadanie nr 13 o długości 675 mb,

 - zadanie nr 14 o długości 650 mb,

 - zadanie nr 15 o długości 195 mb,

 - zadanie nr 16 o długości 780 mb,

 - zadanie nr 17 o długości 665 mb,

 - zadanie nr 18 o długości 890 mb,

***Łącznie do przebudowy 18 odcinków dł. 10.275,00 mb dróg, z czego 3.845,00 mb o nawierzchni bitumicznej oraz 6.430,00 mb o nawierzchni tłuczniowej.***

Parametry do projektowania drogi („tłuczniówka”)

* droga gminna klasy - D (dojazdowa),
* szerokość w liniach rozgraniczających – od 3,0 do 12,0 m,
* kategoria ruchu - KR 1,
* prędkość projektowa - 30 km/h,
* obciążenie - 115 kN / oś,
* nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka),
* szerokości jezdni 2,5-5,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),
* szerokość poboczy gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25-0,5 m.

Parametry do projektowania drogi („bitumiczna”)

* droga gminna klasy - D (dojazdowa),
* szerokość w liniach rozgraniczających – 7,0 m,
* kategoria ruchu - KR 1,
* prędkość projektowa - 30 km/h,
* obciążenie - 115 kN / oś,
* nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej,
* szerokości jezdni 4,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),
* szerokość poboczy gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,5

Przebudowa drogi powinna być przeprowadzona w technologii tradycyjnej przy użyciu materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

1. **Rozdziału XI ust. 1. Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do **dnia 28.07.2022 r.**

1. **Rozdziału XV ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert.**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 29.06.2022 r. do godz. 09:00**

1. **Rozdziału XVI ust. 1 Termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 29.06.2022 r. o godzinie 11:00.**

1. Uwzględniając powyższe zmiany zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania **zaktualizowany ujednolicony Program Funkcjonalno-Użytkowy PFU stanowiący część Załącznika nr 9 do SWZ.**
2. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp **przedłuża termin składania ofert** do dnia:

**29.06.2022 r. do godz. 09:00**

**a termin otwarcia ofert** do dnia:

**29.06.2022r. do godz. 11:00**

1. W związku z powyższym na podstawie art. 271 ust. 2 ustawy Pzp dokonuje się **zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**